|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | Приложение № 1 к извещению | |
| Аукцион на право заключениядоговоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | | | | | | | | | | | | | |
| **ЛОТ № 1** | | | | | | | | | | | | | |
| Характеристики земельного участка | Разрешенное использование | | | | Начальный размер ежегодной арендной платы | Сумма задатка (руб.) | | Срок действия договора земельного участка | | | Ограничения и обременения | | Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства |
| Адрес:  обл. Волгоградская,  р-н Котельниковский,  г. Котельниково,  по направлению на юг от ориентира: земельного участка по ул. Волгоградская,56;  Кадастровый номер:  34:13:130022:784;  Площадь 700 кв.м.;  Категория земель:  земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | | | | 41564,60 | 41564,60 | | 10 лет | | | Не установлено | | В соответствии с Правилами землепользования и застройки Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 15.12.2009 г. № 41/232, указанный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства: Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж1-Б.  В соответствии с Правилами землепользования и застройки Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 15.12.2009 г. № 41/232 (далее - Правила застройки) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а именно, отдельно стоящие односемейные жилые здания площадью не более 300 кв.м.: 1) Минимальная площадь земельного участка 300 кв.м.; Максимальная площадь земельного участка 1500 кв.м.; 2) Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы 10 м.; 3) Минимальный отступ от передней границы земельного участка 0 м.; Минимальный отступ от боковой границы земельного участка 3 м.; Минимальный отступ задней границы земельного участка 3 м.; 4) Предельная высота зданий, строений, сооружений 12 м.; 5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 60 %. |
| **Технические возможности присоединения (подключения) объекта к инженерным сетям** | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальная нагрузка в возможной точке подключения | | Предельная свободная мощность существующих сетей | Сроки подключения объекта капитального строительства | | | | Срок действия технических условий | | | Плата за подключения (технологическое присоединение) объекта | | | |
| 1. **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | | |
| От действующей центральной линии водопровода ø63 мм проходящей по ул. Волгоградская, либо от планируемой к строительству в 2019 года линии водопровода ø110 мм по ул. Чкалова.  Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения по итогам III квартала 2018 г. составляет 2,36 тыс. м3/сут. | | Гарантированный напор в точках присоединения к коммунальным сетям – не менее 0,1 Мпа (1 кгс/кв. см) | | Не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении)  к централизованной системе холодного водоснабжения | | | Не менее 3 лет с момента их выдачи | | Для объектов, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 м3/сут. и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 250 мм, размер платы за подключение Комитета тарифного регулирования Волгоградской области – индивидуально. Для объектов, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 м3/сут., приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 г. № 51/136 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018 год», установлена ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 16,898 тыс. руб./куб. м в сутки (без НДС). Дата окончания срока действующих тарифов – 31.12.2018 г. если строительство внеплощадочных сетей водоснабжения будет осуществляться силами заказчика, то при расчете платы за подключение (технологическое присоединение) учитывается только плата за подключаемую нагрузку. В случае строительства внеплощадочных сетей водоснабжения силами ОВКХ при расчете платы за подключение будет учитываться плата за строительство внеплощадочных сетей водоснабжения по тарифам за протяженность на подключение, утвержденных приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 г. № 51/136 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018 год». | | | | |
| 1. **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствие сетей центральной хозяйственно-бытовой канализации. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Теплоснабжение** – Подключение объектов к тепловым сетям на данном земельном участке технически невозможно. | | | | | | | | | | | | | |
| Обязательства МУП «Водоканал", по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий Заказчик не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОТ № 2** | | | | | | | | | | | | |
| Характеристики земельного участка | Разрешенное использование | | | | Начальный размер ежегодной арендной платы | Сумма задатка (руб.) | | Срок действия договора земельного участка | | | Ограничения и обременения | Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства |
| Адрес:  обл. Волгоградская,  р-н Котельниковский,  северо-восточнее ориентира: земельного участка по ул. Геологов,9А;  Кадастровый номер:  34:13:130018:2195;  Площадь 750 кв.м.;  Категория земель:  земли населенных пунктов | Индивидуальное жилищное строительство | | | | 45402,00 | 45402,00 | | 10 лет | | | Не установлено | В соответствии с Правилами землепользования и застройки Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 15.12.2009 г. № 41/232, указанный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства: Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж1-Б.  В соответствии с Правилами землепользования и застройки Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 15.12.2009 г. № 41/232 (далее - Правила застройки) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а именно, отдельно стоящие односемейные жилые здания площадью не более 300 кв.м.: 1) Минимальная площадь земельного участка 300 кв.м.; Максимальная площадь земельного участка 1500 кв.м.; 2) Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы 10 м.; 3) Минимальный отступ от передней границы земельного участка 0 м.; Минимальный отступ от боковой границы земельного участка 3 м.; Минимальный отступ задней границы земельного участка 3 м.; 4) Предельная высота зданий, строений, сооружений 12 м.; 5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый, как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 60 %. |
| **Технические возможности присоединения (подключения) объекта к инженерным сетям** | | | | | | | | | | | | |
| Максимальная нагрузка в возможной точке подключения | | Предельная свободная мощность существующих сетей | Сроки подключения объекта капитального строительства | | | | Срок действия технических условий | | | Плата за подключения (технологическое присоединение) объекта | | |
| 1. **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| От центральной линии водопровода ø100 мм проходящей по ул. Геологов.  Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения по итогам III квартала 2018 г. составляет 2,36 тыс. м3/сут. | | Гарантированный напор в точках присоединения к коммунальным сетям – не менее 0,1 Мпа (1 кгс/кв. см) | | Не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении)  к централизованной системе холодного водоснабжения | | | Не менее 3 лет с момента их выдачи | | Для объектов, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 м3/сут. и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 250 мм, размер платы за подключение Комитета тарифного регулирования Волгоградской области – индивидуально. Для объектов, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 м3/сут., приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 г. № 51/136 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018 год», установлена ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 16,898 тыс. руб./куб. м в сутки (без НДС). Дата окончания срока действующих тарифов – 31.12.2018 г. если строительство внеплощадочных сетей водоснабжения будет осуществляться силами заказчика, то при расчете платы за подключение (технологическое присоединение) учитывается только плата за подключаемую нагрузку. В случае строительства внеплощадочных сетей водоснабжения силами ОВКХ при расчете платы за подключение будет учитываться плата за строительство внеплощадочных сетей водоснабжения по тарифам за протяженность на подключение, утвержденных приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 г. № 51/136 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018 год». | | | |
| 1. **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствие сетей центральной хозяйственно-бытовой канализации. | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Теплоснабжение** – Подключение объектов к тепловым сетям на данном земельном участке технически невозможно. | | | | | | | | | | | | |
| Обязательства МУП «Водоканал", по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий Заказчик не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. | | | | | | | | | | | | |