|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | Кол-во |
| 1 | Урна | C:\Users\user\Pictures\plazmennaya_rezka_40.jpg | Конструкция урны представляет собой внешне каркас с емкостью объемом не менее 25л и крышкой. Выполнена из металла  Размеры: не менее 210х250х400мм  Материал: металл  Оформление: деревянные декоративные элементы  Окраска: автомобильная акриловая краска черного цвета | 50 |
| 2 | **Парковую скамью со спинкой**. | C:\Users\user\AppData\Local\Temp\Rar$DI25.659\plazmennaya_rezka_40.jpg | Внешне каркас скамейки , изготовлен из металлического профиля размером не менее 25х20 мм с покрытием эмалью черного цвета. Настил и спинка для сидения выполнена из бруса хвойных пород сечением не менее 90х40мм длиной не менее 1600 мм в количестве - 25 шт. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены акриловыми красками.  Длина скамейки не менее 1600 мм. Ширина: не менее 800 мм. Высота не менее 1000 мм.  Высота сиденья: не менее 460 мм  Ширина сиденья: не менее 440 м  Окраска- автомобильная акриловая краска черного цвета | 40 |
| 3 | **Парковое сиденье со спинкой** | C:\Users\user\AppData\Local\Temp\Rar$DI20.571\1440692346_1086085787.jpg | Внешне каркас скамейки , изготовлен из металлического профиля размером не менее 25х20 мм с покрытием эмалью черного цвета. Настил и спинка для сидения выполнена из бруса хвойных пород сечением не менее 90х40мм длиной не менее 600 мм в количестве - 25 шт. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены акриловыми красками.  Ширина: не менее 600 мм. Высота не менее 2000 мм.  Высота сиденья: не менее 460 мм  Ширина сиденья: не менее 440 м  Окраска- автомобильная акриловая краска черного цвета | 10 |
| 4 | **Парковую скамью со спинкой под навесом**. | C:\Users\user\AppData\Local\Temp\Rar$DI00.891\04723248be035c1b9cc1e5a6c0f94fa6.jpg | Внешне каркас скамейки , изготовлен из металлического профиля размером не менее 25х20 мм с покрытием эмалью черного цвета. Настил и спинка для сидения выполнена из бруса хвойных пород сечением не менее 90х40мм длиной не менее 1600 мм в количестве - 25 шт. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены акриловыми красками.  Длина скамейки не менее 1600 мм. Ширина: не менее 800 мм. Высота не менее 1000 мм.  Высота сиденья: не менее 460 мм  Ширина сиденья: не менее 440 м  Окраска- автомобильная акриловая краска черного цвет  Навес скамейки , изготовлен из металлического профиля размером не менее 25х20 мм с покрытием эмалью черного цвета мет покрытие металлопрофиль толщиной не менее 0,5мм | 10 |
| 5 | **Парковую скамью со спинкой, с фонарем**. | **C:\Users\user\AppData\Local\Temp\Rar$DI23.716\imagesKYOOC1LI.jpg** | Внешне каркас скамейки , изготовлен из металлического профиля размером не менее 25х20 мм с покрытием эмалью черного цвета. Настил и спинка для сидения выполнена из бруса хвойных пород сечением не менее 90х40мм длиной не менее 2000 мм в количестве - 25 шт. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены акриловыми красками.  Длина скамейки не менее 2000 мм. Ширина: не менее 800 мм. Высота не менее 1000 мм.  Высота сиденья: не менее 460 мм  Ширина сиденья: не менее 440 м  Окраска- автомобильная акриловая краска черного цвета  Декоративный элемент фонарный столб -2шт | 1 |
| 6 | **Парковую скамью со спинкой**. | **C:\Users\user\AppData\Local\Temp\Rar$DI01.935\754678195818189.jpg** | Внешне каркас скамейки , изготовлен из металлического профиля размером не менее 25х20 мм с покрытием эмалью черного цвета. Настил и спинка для сидения выполнена из бруса хвойных пород сечением не менее 90х40мм длиной не менее 1000 мм в количестве - 50 шт. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены акриловыми красками.  Длина скамейки не менее 5000 мм. Ширина: не менее 1000 мм. Высота не менее 1000 мм.  Высота сиденья: не менее 460 мм  Ширина сиденья: не менее 1000 м  Окраска- автомобильная акриловая краска черного цвета | 8 |