Уважаемые граждане!

Проблема безопасной эксплуатации внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования очень актуальна. Отсутствие надлежащего внимания к ней приводит к взрывам газа в жилых зданиях, отравлениями и несчастными случаям. Так, по данным Комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области 04.04.2020 года в городе Орехово-Зуево, Московской области из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, в результате взрыва произошло обрушение подъезда с первого по пятый этаж, есть погибшие и пострадавшие.

Администрация Котельниковского городского поселения постоянно ведет работу по информированию населения о соблюдении правил эксплуатации газового и печного оборудования. Проводит систематические рейды по социально уязвимым слоям населения с проведением бесед и выдачей памяток по соблюдению правил безопасного использования предметов газового и печного отопления.

Сейчас, в период самоизоляции, особенно важно обратить внимание на строгое соблюдение правил эксплуатации газового и печного отопления, а также помнить о том, что в настоящее время все службы, обеспечивающие бесперебойное функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме.

Почувствовав запах газа (в квартире, в подъезде, подвале и других помещениях) - не зажигайте спички, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы, перекройте газ, проветрите помещение, вызовите аварийную газовую службу по номеру телефона АДС, указанному в Вашем договоре на техническое обслуживание и ремонт ВДГО (ВКГО) и (или) по единому номеру 112,104 и выполняйте указания диспетчера.

А также помните простые правила использования газа и печей в быту:

проверяйте наличие тяги в вентиляционных каналах;

открывайте форточку при пользовании газовых приборов;

не заклеивайте обоями решетку вентиляционного канала;

следите за нормальной работой газовых приборов;

пользуясь газовой колонкой в ванной, не закрывайте щель под дверью — это обеспечит доступ воздуха, необходимого для полного сгорания газа;

закрывайте краны на газовых приборах и перед ними после окончания пользования газом

Запрещается:

отключать автоматику безопасности и регулирования;

пользоваться газом при неисправных газовых приборах,

пользоваться печной горелкой при закрытом шибере и круглыми сутками;

оставлять работающее газовое оборудование без присмотра (если это не предусмотрено изготовителем);

прикреплять веревки к газопроводу и вешать сушиться белье над газовой̆ плитой̆;

использовать для сна кухню или помещение с газовыми приборами;

допускать к газовым приборам детей и лиц, не контролирующих свои действия;

вносить и хранить в квартирах газовые баллоны.

При эксплуатации печного отопления необходимо:

проверять высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;

своевременно устранять трещины в кладке печей и дымоходов;

проверять состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра;

побелить на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

периодически очищать дымоходы и печи от сажи;

высыпать золу и шлак в отведённое безопасное место и проливать водой.

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо,

устанавливать в плотную к топящимся печам мебель, дрова и другие сгораемые материалы;

перекаливать печи;

устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям безопасности.